**Lijst Bosmaaier – Bezint eer ge begint**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fase | STAPPEN te volgen | uitzonderingen |  |
| 1 | Geef aan als je nog geen ervaring hebt met de bosmaaier |  |  |
| 2 | Haal een bosmaaier uit het berghok en leg hem buiten op de grond |  |  |
| 3 | Check of er nog brandstof in zit of vraag hoe dat moet |  |  |
| 4 | Pak de rode brandstof can om bij te vullen met de trechter |  |  |
| 5 | Check of er nog draad op zit en of vraag hoe dat moet |  |  |
| 6 | Zoek een helm op de plank in het berghok samen met een bosmaaier harnas |  |  |
| 7 | Doe het harnas aan en maak het passend en of vraag hoe dat moet |  |  |
| 8 | Na het vullen van de brandstof druk je een aantal keer op het transparante brandstof pompje/rubberachtig dopje aan de bovenkant van het motorblok of vraag waar het zit. Zodat het gehele dopje met vloeistof gevuld zit. |  |  |
| 9 | Aan de voorkant van het motorblok zit een soort draaiknop en dat is de choke. Deze moet naar beneden wijzen voordat je een koude start doet. Vraag als je de choke niet kan vinden of niet weet te bedienen |  |  |
| 10 | Vervolgens zet je je voorkant van je voet lichtelijk schuin met de punt van je schoen vlak na het motorblok op de aandrijfstang. Dit is slechts om te voorkomen dat je met het aantrekken de machine na je toetrekt. Ga er niet zodanig op staat zodat de stang doorbuigt. Hiermee beschadig je de aandrijving. |  |  |
| 11 | Kom verder nergens aan de knoppen .Pak het trekkoordhandvat in je hand en trek met een forse ruk naar je toe. Het kan dat je dit een aantal malen moet doen | Uitzondering is één bosmaaier met een aan uit knop op het handvat |  |
| 12 | Op het moment dat de motor start moet je vlug op het handvat de gashendel inknijpen en dan voorzichtig pompend inknijpen. |  |  |